需求：5G AP 80211ac usb2.0和usb3.0

官方支持的：

1 ath10k





<https://item.taobao.com/item.htm?id=588954526312&ali_refid=a3_430673_1006:1102941403:N:rskEJ68sz%2F2sn80HGPzQA4XMkBNcxI3B:927ab50a21af3d1fb060ce894c67ddfe&ali_trackid=1_927ab50a21af3d1fb060ce894c67ddfe&spm=a2e15.8261149.07626516002.5>

博客：<http://pisarenko.net/blog/2015/02/01/beginners-guide-to-802-dot-11ac-setup/>对应的PCIE接口的ath10k。这个需要在内核添加固件。3516A上面内核v3.5里没有ath10k的驱动

2 BCM4352博通



NETGEAR网件A6210 USB无线网卡wifi接收器双频AC千兆台式机A6200

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.18.1532202faWbZB6&id=553216846976&ns=1&abbucket=14#detail>



3 mt7612u联发科

<https://item.jd.com/4386824.html>

4 rtl8812au

淘宝上很多

Github上驱动较多，解决的方案也多一些

Rtl8812au usb armbian





